### Výrobek: Datum aktualizace: 28.11.2016

### UNIFLEX Šlehaný

**POPIS**

***Složení a charakteristika výrobku:***

Šlehaný superlehký tmel, který v mnoha případech nahrazuje sádru. Vhodný pro interiér. Je přetíratelný, nestéká, nepraská, nesmršťuje se. Velmi dobře se uhlazuje a je brousitelný. Odolává působení vody a má velmi dobrou přilnavost k podkladu. Trvale vyplní vlasové i větší spáry.

***Vlastnosti:***

Barva bílá

Vzhled pasta

Toxicita nejedovatý

Rozpustnost před vytvrzením ve vodě lehce rozpustný

Rozpustnost po vytvrzení ve vodě prakticky nerozpustný

Odolnost teplotám po vytvrzení +5 až + 50 °C

***Použití:***

Omítka, sádrokarton, zdivo, dřevo, štuk, ideální pro opravy prasklin panelových stěn a stropů.

***Aplikace:***

- povrch musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty

- při aplikaci na savý materiál nutno prasklinu jemně navlhčit

- pomocí špachtle aplikujte tmel do otvoru či praskliny a uhlaďte

- vyspravený povrch je přetíratelný vodouředitelnými barvami po 2 hodinách, jakoukoliv barvou po 24 hodinách

- znečištěné pomůcky po skončení práce omyjte vlažnou vodou

***Základní parametry:***

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | plněný tmel |
| Barevné odstíny | bílá |
| Měrná hmotnost g/cm3 | 0,55 + 0,05 |
| Zpracovatelnost oC | +5 až +35 |

***Skladovatelnost:***

18 měsíců od data výroby v originálním, dobře uzavřeném balení při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem.

***Likvidace odpadů a obalů:***

Nepoužitý přípravek nevylévat do kanalizace. Použitý, řádně vyprázdněný a vymytý obal odevzdat na sběrné místo pro obalové odpady. Nepoužitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

***Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:***

**Při vdechnutí**

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Zabraňte prochladnutí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**Při styku s kůží**

Odstranit znečištěný oděv z těla, zasaženou pokožku omýt vodou a mýdlem, případně ošetřit reparačním krémem. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**Při zasažení očí**

Několik minut postižené oko opatrně oplachovat velkým množstvím čisté vody, vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračovat ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění oka, vyhledat lékařskou pomoc/ošetření.

**Při požití**

Důkladně vypláchnout ústa velkým množstvím vody, v případech požití většího množství a/nebo v případech nejistoty či potížích vyhledat lékařskou pomoc/ošetření. Vlastní ochrana poskytovatele Žádná opatření nejsou požadována

***Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:***

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví.

***Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.***

***Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.***